**Плоский пластиковый распределитель воздуха компактного исполнения, 8-кратный MA-FV8-75**

Плоский компактный распределитель воздуха из перерабатываемого пластика для 8 гибких труб DN 75, подвод DN 160. Подходит для гибкого и компактного монтажа.

Плоский распределитель воздуха, состоит из таких компонентов: 1 запорная крышка DN 200, 1 соединительный переходник DN 160, 1 торцовая крышка DN 160, 8 уплотнительных колец DN 75, 8 разъемных предохранительных скоб DN 75 для крепления гибких труб, 6 запорных крышек DN 75.

Цвет антрацит (корпус) с белым / полупрозрачным соединительным патрубком.

Со вставным приспособлением визуального контроля для точной и контролируемой вставкой гибкой трубы.

Применяется в качестве распределителя 90°, также может применяться в качестве проходного распределителя с опциональными принадлежностями (см. соединительный переходник).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-FV8-75 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Потолок / Стена / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 1,56 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,28 kg |
| Диаметр присоединений: | 160 mm |
| Диаметр присоединения гибкой трубы: | 75 mm |
| Количество соединительных штуцеров: | 8 |
| Подходит для номинального диаметра: | 75 mm |
| Ширина: | 468 mm |
| Высота: | 85 mm |
| Глубина: | 468 mm |
| Ширина с упаковкой: | 478 mm |
| Высота с упаковкой: | 146 mm |
| Глубина с упаковкой: | 478 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992943 |
| Номер артикула: | 0059.2125 |

Изготовитель: MAICO

MA-FV8-75 Плоский пластиковый распределитель воздуха компактного исполнения, 8-кратный