**Радиовыключатель DS 45 RC**

Отличительные свойства

С помощью радиовыключателя DS 45 RC можно переключаться между пятью ступенями вентиляции PP 45- 15/20/30/36/42 м³/ч и PPB 30 - 5/12/18/22/26 м³/ч и тремя режимами эксплуатации: постоянная вентиляция (с рекуперацией тепла), поперечная вентиляция (без рекуперации тепла) и автоматический режим с сенсорным управлением.

Рабочий режим постоянной вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла: режим PushPull. Приборы работают попеременно и через каждые 60 с меняют направление вращения.

Рабочий режим поперечной вентиляции: один прибор постоянно работает в режиме приточной вентиляции, а второй, парный, – в режиме вытяжной вентиляции (например, для охлаждения ночью в летний период).

Автоматический режим возможен только при опциональной интеграции в RC прибор датчика влажности PP 45 HYI.

Также возможна автономная работа PP 45 RC и PPB 30 RC с радиовыключателем DS 45 RC.

Интенсивную (форсированную) вентиляцию с ограничением по времени или отключение/выключение с ограничением по времени (функцию засыпания) также можно выбрать одним нажатием кнопки.

С помощью радиовыключателя DS 45 RC можно управлять любым количеством приборов, находящихся в зоне его действия.

Применяется везде, где невозможна инсталляция линий управления.

Радиовыключатель работает без аккумулятора.

Радиовыключатель может привинчиваться или наклеиваться на стекло.

Характеристики

В качестве принадлежности к комплектов для конечного монтажа PP 45 RC и РРВ 30 RC необходим радиовыключатель.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DS 45 RC |
| Подключение к сети: | не требуется |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Ширина: | 80 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 15 mm |
| Ширина с упаковкой: | 90 mm |
| Высота с упаковкой: | 90 mm |
| Глубина с упаковкой: | 37 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Номер артикула: | 0157.0363 |

Изготовитель: MAICO

DS 45 RC Радиовыключатель