**Плоский сдвоенный пластиковый распределитель воздуха компактного исполнения, 12-кратный MA-FDV12-75**

Плоский и компактный сдвоенный распределитель воздуха из перерабатываемого пластика для 12 гибких труб DN 75, подвод DN 180. Подходит для гибкого и компактного монтажа.

Плоский распределитель воздуха, состоит из таких компонентов: 3 запорные крышки DN 200, 1 соединительный переходник DN 180, 1 торцевая крышка DN180, 12 уплотнительных колец DN 75, 12 разъемных предохранительных скоб DN 75 для крепления гибких труб, 8 запорных крышек DN 75.

Цвет антрацит (корпус) с белым / полупрозрачным соединительным патрубком.

Со вставным приспособлением визуального контроля для точной и контролируемой вставкой гибкой трубы.

Применяется в качестве распределителя 90°, также может применяться в качестве проходного распределителя с опциональными принадлежностями (см. соединительный переходник).

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-FDV12-75 |
| Место установки: | Стена / Потолок / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 2,95 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,79 kg |
| Диаметр присоединений: | 180 mm |
| Диаметр присоединения гибкой трубы: | 75 mm |
| Количество соединительных штуцеров: | 12 |
| Подходит для номинального диаметра: | 75 mm |
| Ширина: | 468 mm |
| Высота: | 84 mm |
| Глубина: | 795 mm |
| Ширина с упаковкой: | 485 mm |
| Высота с упаковкой: | 135 mm |
| Глубина с упаковкой: | 806 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992974 |
| Номер артикула: | 0059.2128 |

Изготовитель: MAICO

MA-FDV12-75 Плоский сдвоенный пластиковый распределитель воздуха компактного исполнения, 12-кратный