**Дополнительная плата ZP 2**

Дополнительная плата ZP 2 служит для управления опциональными компонентами, например:

для обеспечения часто требующегося постоянного давления для вентиляторов постоянного тока,

для контроля за загрязнением фильтра с помощью реле перепада давления.

Обмен данными между базовой платой и ZP 2 осуществляется через модульный кабель RJ 12, входящий в комплект поставки.

С помощью Dip-переключателя на ZP 2 можно выбрать нужную функцию.

С реле перепада давления на плате.

Капиллярные трубки входят в объем поставки.

Для центральных вытяжных приборов WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310, WR 410, WS 320 и WS 470.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZP 2 |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,16 kg |
| Ширина: | 63 mm |
| Высота: | 43 mm |
| Глубина: | 79 mm |
| Ширина с упаковкой: | 173 mm |
| Высота с упаковкой: | 79 mm |
| Глубина с упаковкой: | 157 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925552 |
| Номер артикула: | 0092.0555 |

Изготовитель: MAICO

ZP 2 Дополнительная плата