**Исполнительный элемент EnOcean PP 45 ACT**

Исполнительный элемент EnOcean позволяет комбинировать приборы с радиоуправлением PushPull PP 45 RC и приборы вытяжной вентиляции с кабельным подключением (ECA, ER) в одну вентиляционную систему.

Исполнительный элемент можно использовать как обычный выключатель освещения. Нажатием кнопки включаются приборы вытяжной вентиляции с кабельным подключением (ECA, ER) и одновременно отправляется радиотелеграмма на комплект для конечного монтажа PP 45 RC (Master). Приборы PP 45 RC (Master + Slave) подают приточный воздух, необходимый для приборов вытяжной вентиляции.

Исполнительный элемент может быть интегрирован во все распространенные программы и управляется на месте с помощью последовательных балансиров или плоских балансиров. Рамка и балансиры (для радиовыключателя EnOcean) не входит в объем поставки.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PP 45 ACT |
| Подключение к сети: | 5 x 1,5 мм<sup>2</sup> |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,07 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Ширина: | 70 mm |
| Высота: | 70 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 85 mm |
| Высота с упаковкой: | 85 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799990673 |
| Номер артикула: | 0157.1445 |

Изготовитель: MAICO

PP 45 ACT Исполнительный элемент EnOcean