**Переходник клапана MF-A90**

Переходник для точного перехода от гибкой трубы к приточному или вытяжному клапану.

По "принципу щелчка" адаптер быстро и надежно соединяется с гибкой трубой MF-F.

Необходимые принадлежности: уплотнительное кольцо MF-FDR.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MF-A90 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Характеристики пластмассы: | Без ПВХ |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,1 kg |
| Номинальный диаметр: | 90 mm |
| Ширина: | 100 mm |
| Высота: | 100 mm |
| Глубина: | 102 mm |
| Ширина с упаковкой: | 100 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 102 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799599630 |
| Номер артикула: | 0059.0963 |

Изготовитель: MAICO

MF-A90 Переходник клапана