**Канальная заслонка RKP 25**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RKP 25 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Место установки: | Канал |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 5,275 kg |
| Масса с упаковкой: | 5,47 kg |
| Вид заслонки: | электрический |
| Размер канала: | 500 mm x 300 mm |
| Ширина: | 540 mm |
| Высота: | 340 mm |
| Глубина: | 120 mm |
| Ширина с упаковкой: | 640 mm |
| Высота с упаковкой: | 340 mm |
| Глубина с упаковкой: | 130 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512363 |
| Номер артикула: | 0151.0236 |

Изготовитель:

 MAICO

RKP 25 Канальная заслонка