**Осевой крышный вентилятор DZD 50/4 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 50/4 A-Ex |
| Объёмный расход: | 6.400 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.360 1/min |
| Номинальная мощность: | 740 W |
| Потребляемая мощность: | 740 W |
| Iном: | 1,29 A |
| Iмакс: | 1,4 A |
| Вес: | 46,7 |
| IА/IN: | 3 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3899 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877868 |
| Номер артикула: | 0087.0786 |

Изготовитель: MAICO

DZD 50/4 A-Ex Осевой крышный вентилятор