**Деталь ответвления 90° AB 160-125**

Детали ответвления 90° для спирально-навивных труб, вкл. охватывающее уплотнение (уплотнения).

Для присоединения нескольких распределителей к одной приточной или вытяжной линии.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AB 160-125 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 0,65 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,65 kg |
| Ширина: | 250 mm |
| Высота: | 220 mm |
| Глубина: | 220 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 220 mm |
| Глубина с упаковкой: | 220 mm |
| Номинальный диаметр прохода: | 125 mm |
| Номинальный диаметр ответвления: | 125 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799553694 |
| Номер артикула: | 0055.0369 |

Изготовитель: MAICO

AB 160-125 Деталь ответвления 90°