**Виброизолятор GPI 10-20**

4 виброизолятора для снижения уровня вибрации от вентиляторов.

Грузоподъемность относится к виброизолятору.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GPI 10-20 |
| Материал: | Сталь/пластик |
| Цвет: | черный |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Максимальная грузоподъемность: | 20 kg |
| Минимальная грузоподъемность: | 10 kg |
| Ширина: | 20 mm |
| Высота: | 15 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 20 mm |
| Высота с упаковкой: | 15 mm |
| Глубина с упаковкой: | 20 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732730 |
| Номер артикула: | 0073.0273 |

Изготовитель: MAICO

GPI 10-20 Виброизолятор