**Осевой настенный вентилятор DZQ 25/2 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZQ 25/2 A-Ex |
| Исполнение: | Квадратный настенный корпус |
| Объёмный расход: | 2.200 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.835 1/min |
| Потребляемая мощность: | 200 W |
| Iмакс: | 0,36 A |
| Вес: | 7,94 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837619 |
| Номер артикула: | 0083.0761 |

Изготовитель: MAICO

DZQ 25/2 A-Ex Осевой настенный вентилятор