**Деталь ответвления 90° AB 160-160**

Детали ответвления 90° для спирально-навивных труб, вкл. охватывающее уплотнение (уплотнения).

Для присоединения нескольких распределителей к одной приточной или вытяжной линии.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AB 160-160 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 0,75 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,75 kg |
| Ширина: | 278 mm |
| Высота: | 215 mm |
| Глубина: | 215 mm |
| Ширина с упаковкой: | 278 mm |
| Высота с упаковкой: | 215 mm |
| Глубина с упаковкой: | 215 mm |
| Номинальный диаметр прохода: | 125 mm |
| Номинальный диаметр ответвления: | 125 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799553717 |
| Номер артикула: | 0055.0371 |

Изготовитель:

 MAICO

AB 160-160 Деталь ответвления 90°