**Осевой крышный вентилятор DZD 30/2 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD 30/2 A-Ex |
| Объёмный расход: | 2.900 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.730 1/min |
| Номинальная мощность: | 470 W |
| Iном: | 0,92 A |
| Iмакс: | 0,92 A |
| Вес: | 25 |
| IА/IN: | 4,5 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3889 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799877677 |
| Номер артикула: | 0087.0767 |

Изготовитель: MAICO

DZD 30/2 A-Ex Осевой крышный вентилятор