**Распределитель воздуха FFS-V4**

Распределитель из пластмассы на 4 подключения для гибкой овальной плоской трубы и главного присоединения для вентиляционной трубы (DN 125).

Включает в себя съемную крышку для проведения осмотра с возможностями регулировки.

Используемые материалы не имеют запаха.

Oбъем поставки:

3 элемента для регулировки объемного расхода

1 глухая крышка черного цвета

4 кольцевых уплотнения (уплотнения клапана)

1 горизонтальный переходник распределителя DN 125 (FFS-VTHÜ)

1 вертикальный переходник распределителя DN 125 (VTVÜ)

2 отдельных удлинения распределителя (FFS-V)

3 уплотнительных кольца для удлинений распределителя

4 отдельных адаптера для креплений труб (FFS-RA)

1 монтажное приспособление EPS (стиропор)

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-V4 |
| Макс. объемный расход: | 160 m³/h |
| Вес: | 2,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,25 kg |
| Ширина: | 675 mm |
| Высота: | 186 mm |
| Глубина: | 545 mm |
| Ширина с упаковкой: | 550 mm |
| Высота с упаковкой: | 240 mm |
| Глубина с упаковкой: | 360 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558712 |
| Номер артикула: | 0055.0871 |

Изготовитель: MAICO

FFS-V4 Распределитель воздуха