**Напольные решетки FFS-FG**

Стойкая к истиранию, стильная напольная решетка для напольного выпуска FFS-BA.

Напольная решетка современного дизайна из сатинированной нержавеющей стали с продольными отверстиями.

Встраиваемая рамка обеспечивает возможность выравнивания по окружающему напольному покрытию.

Для крепления используются фиксирующиеся штифты.

Oбъем поставки:

1 напольная решетка

1 крепление

1 уплотнительная лента

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FFS-FG |
| Исполнение: | Дизайн с продолговатыми отверстиями |
| Вид монтажа: | со встраиваемой рамкой, крепление для фиксирующихся штифтов |
| Материал: | Нержавеющая сталь, сатинированная |
| Вес: | 0,95 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,09 kg |
| Ширина: | 340 mm |
| Высота: | 180 mm |
| Глубина: | 30 mm |
| Ширина с упаковкой: | 350 mm |
| Высота с упаковкой: | 205 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799558897 |
| Номер артикула: | 0055.0889 |

Изготовитель: MAICO

FFS-FG Напольные решетки