**Монтажный ящик EK 42/12**

Монтажный ящик для монтажа на подвесных потолках.

Для комбинации с внутренними решётками LGA и LGZ.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | EK 42/12 |
| Монтаж: | внутри |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 2,79 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,02 kg |
| Ширина: | 448 mm |
| Высота: | 149 mm |
| Глубина: | 244 mm |
| Ширина с упаковкой: | 470 mm |
| Высота с упаковкой: | 220 mm |
| Глубина с упаковкой: | 255 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490845 |
| Номер артикула: | 0149.0084 |

Изготовитель: MAICO

EK 42/12 Монтажный ящик