**Внешняя крышка PPB 30 AK**

Внешняя крышка из пластмассы.

Цвет обычный белый – типа RAL 9016.

Оптимизированная аэродинамика пластинок решеток сводит вихреобразование к минимуму и отводит вытяжной воздух от наружной стены. Таким образом значительно минимизируется изменение окраски и образование отложений грязи на фасаде.

Внешняя крышка является необходимой принадлежностью для комплектов для конечного монтажа PPB 30 K и PPB 30 O.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | PPB 30 AK |
| Место установки: | Наружная стена |
| Позиция: | горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Цвет: | обычный белый - типа RAL 9016 |
| Вес: | 0,85 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,06 kg |
| Ширина: | 275 mm |
| Высота: | 275 mm |
| Глубина: | 65 mm |
| Ширина с упаковкой: | 295 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 87 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799991755 |
| Номер артикула: | 0093.1498 |

Изготовитель: MAICO

PPB 30 AK Внешняя крышка