**Стенная втулка WW90**

Принадлежности для монтажа без комплекта для сборки неотделанных строительных элементов для децентрализованного вентиляционного прибора WS 75.

Монтаж в наружной стене толщиной до 500 мм.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WW90 |
| Объёмный расход: | 20 m³/h / 70 m³/h |
| Место установки: | Наружная стена |
| Цвет: | черный (похож на RAL 9005 глубокий черный) |
| Вес: | 0,45 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,46 kg |
| Диаметр присоединений: | 90 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 270 mm |
| Высота с упаковкой: | 135 mm |
| Глубина с упаковкой: | 510 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 комплект (2 шт.) |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799956648 |
| Номер артикула: | 0095.0664 |

Изготовитель: MAICO

WW90 Стенная втулка