**Заслонка, тяговое устройство VD 50**

Автоматические заслонки с тяговым устройством для ручного управления.

Из-за термической подъёмной силы применять только при высоте помещения до 5 м.

Только для вертикального направления воздуха и вытяжной вентиляции.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | VD 50 |
| Направление воздуха: | Вытяжная вентиляция |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 6,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 6,84 kg |
| Вид заслонки: | с автоматическим открытием и закрытием |
| Подходит для номинального диаметра: | 500 mm |
| Ширина с упаковкой: | 570 mm |
| Высота с упаковкой: | 420 mm |
| Глубина с упаковкой: | 570 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931065 |
| Номер артикула: | 0093.0106 |

Изготовитель: MAICO

VD 50 Заслонка, тяговое устройство