**Внутренние решётки IG 45/50**

Внутренняя решётка для приточной и вытяжной вентиляции.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | IG 45/50 |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Потеря давления: | 8 Pa |
| Монтаж: | внутри |
| Место установки: | Стена |
| Вид монтажа: | Настенный монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | жемчужный белый - типа RAL 1013 |
| Вес: | 1 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,01 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 450 mm / 500 mm |
| Ширина: | 580 mm |
| Высота: | 580 mm |
| Глубина: | 580 mm |
| Ширина с упаковкой: | 580 mm |
| Высота с упаковкой: | 580 mm |
| Глубина с упаковкой: | 580 mm |
| Температура окружающей среды: | 65 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591764 |
| Номер артикула: | 0059.0176 |

Изготовитель: MAICO

IG 45/50 Внутренние решётки