**Термический биметалл TB ECA 100 K**

Термический биметалл в качестве запчасти для разных вентиляторов для небольших помещений группы ЕСА 100 K.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | TB ECA 100 K |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Ширина: | 8 mm |
| Высота: | 6 mm |
| Глубина: | 83 mm |
| Ширина с упаковкой: | 175 mm |
| Высота с упаковкой: | 10 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Ассортимент: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799100911 |
| Номер артикула: | E180.0913.9000 |

Изготовитель: MAICO

TB ECA 100 K Термический биметалл