**Квадратный настенный корпус QW 125**

Стенная пластина для монтажа вентиляторов DAS.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | QW 125 |
| Место установки: | Стена |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Сталь, лакированная |
| Вес: | 58 kg |
| Масса с упаковкой: | 59 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 1.250 mm |
| Ширина: | 1.720 mm |
| Высота: | 1.720 mm |
| Глубина: | 5 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.730 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.730 mm |
| Глубина с упаковкой: | 10 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799530183 |
| Номер артикула: | 0053.0018 |

Изготовитель: MAICO

QW 125 Квадратный настенный корпус