**Наружная решётка MGR 160 alu**

Погодозащитная решетка для приточной и вытяжной вентиляции в особенно высококачественном исполнении.

Для перекрытия круглых вентиляционных отверстий.

С V-образными пластинками и решёткой для защиты от птиц.

С патрубком DN 160 для непосредственного присоединения к вентиляционным трубам.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MGR 160 alu |
| Исполнение: | круглая |
| Направление воздуха: | Приточная и вытяжная вентиляция |
| Материал: | Алюминиевое литьё |
| Вес: | 0,39 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,39 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm |
| Живое сечение: | 120 cm² |
| Ширина: | 260 mm |
| Высота: | 240 mm |
| Глубина: | 81 mm |
| Ширина с упаковкой: | 263 mm |
| Высота с упаковкой: | 243 mm |
| Глубина с упаковкой: | 84 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799780366 |
| Номер артикула: | 0078.0036 |

Изготовитель: MAICO

MGR 160 alu Наружная решётка