**Воздушный фильтр, запасной CB 300 F7**

Сменный воздушный фильтр для CleanBox 300 / CleanBox 300 UV.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | CB 300 F7 |
| Место установки: | в приборе |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,4 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,56 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Ширина: | 305 mm |
| Высота: | 50 mm |
| Глубина: | 305 mm |
| Ширина с упаковкой: | 340 mm |
| Высота с упаковкой: | 63 mm |
| Глубина с упаковкой: | 335 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | CleanBox 300, CleanBox 300 UV |
| Ассортимент: | L |
| GTIN (EAN): | 4012799925835 |
| Номер артикула: | 0092.0583 |

Изготовитель: MAICO

CB 300 F7 Воздушный фильтр, запасной