**Осевой трубный вентилятор DZR 35/6 A-Ex**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZR 35/6 A-Ex |
| Объёмный расход: | 1.850 m³/h |
| Скорость вращения: | 985 1/min |
| Номинальная мощность: | 115 W |
| Iном: | 0,62 A |
| Iмакс: | 0,67 A |
| Вес: | 7,3 |
| IА/IN: | 2,6 |
| Допуск по взрывоопасности: | 84/3890 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867708 |
| Номер артикула: | 0086.0770 |

Изготовитель: MAICO

DZR 35/6 A-Ex Осевой трубный вентилятор