**Комплект заслонок RLS G1V**

Комплект заслонок для вентиляционного контроллера WS 75 Powerbox.

Благодаря им вентиляционный контроллер RLS G1 RLS может устанавливаться в скрытую розетку.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RLS G1V |
| Материал: | Стекло |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 0,16 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,26 kg |
| Ширина: | 130 mm |
| Высота: | 92 mm |
| Глубина: | 15 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 165 mm |
| Глубина с упаковкой: | 49 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992486 |
| Номер артикула: | 0093.1591 |

Изготовитель: MAICO

RLS G1V Комплект заслонок