**Эластичный соединительный штуцер ELI 100**

Гибкие соединительные патрубки для предотвращения передачи шума и вибрации от вентилятора к присоединяемому воздуховоду.

Эпоксидное покрытие для защиты от атмосферных воздействий.

Подходит для рабочих температур от -30 °C до +80 °C.

Прочное и гибкое тканевое уплотнение.

ELI: из пластмассы.

ELI EX: из антистатического материала для применения во взрывоопасных участках.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ELI 100 |
| Материал: | Стальной лист с эпоксидным покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 26 kg |
| Масса с упаковкой: | 26 kg |
| Номинальный диаметр: | 1.000 mm |
| Ширина: | 1.130 mm |
| Высота: | 1.010 mm |
| Глубина: | 203 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.130 mm |
| Высота с упаковкой: | 1.010 mm |
| Глубина с упаковкой: | 203 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732228 |
| Номер артикула: | 0073.0222 |

Изготовитель: MAICO

ELI 100 Эластичный соединительный штуцер