**Вентилятор V WS 75**

Вентилятор в качестве запчасти для приборов полуцентрализованной вентиляции WS 75.

Штекерное электрическое соединение для быстрого монтажа вентилятора в вентиляционном приборе.

Удобное для монтажа защелкивающееся крепление вентилятора.

Надежный, экономящий энергию двигатель ЕС.

Не требует обслуживания, с закрытыми с двух сторон подшипниками.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | V WS 75 |
| Вес: | 0,6 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,82 kg |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 205 mm |
| Глубина: | 115 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 280 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799101260 |
| Номер артикула: | E156.0191.0002 |

Изготовитель: MAICO

V WS 75 Вентилятор