**Часть ответвления 45°, горизонтальная AZ45H80/150/80/150**

Характеристики

Деталь ответвления 45°, горизонтальная, все выходы под габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AZ45H80/150/80/150 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Масса с упаковкой: | 0 kg |
| Размер канала: | 150 mm x Array x 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 0 mm |
| Высота с упаковкой: | 0 mm |
| Глубина с упаковкой: | 0 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799557401 |
| Номер артикула: | 0055.0740 |

Изготовитель: MAICO

AZ45H80/150/80/150 Часть ответвления 45°, горизонтальная