**соединительный переход MA-AÜ125**

Соединительный переход DN125 из перерабатываемого пластика для плоского распределителя воздуха / плоского сдвоенного распределителя.

Пластмассовый соединительный переход, состоит из следующих компонентов: 1 соединительный переход DN125, 1 торцевая крышка DN125.

Цвет антрацит.

Комплект поставки: 1 шт.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MA-AÜ125 |
| Место установки: | Стена / Потолок / Пол |
| Материал: | Полипропилен (PP) |
| Цвет: | Антрацит |
| Вес: | 0,17 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,2 kg |
| Диаметр присоединений: | 125 mm |
| Подходит для номинального диаметра: | 125 mm |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 58 mm |
| Глубина: | 200 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 250 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799993094 |
| Номер артикула: | 0059.2140 |

Изготовитель: MAICO

MA-AÜ125 соединительный переход