**Крестовина с роликовым кольцевым уплотнением 90° KST 100**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | KST 100 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799554714 |
| Номер артикула: | 0055.0471 |

Изготовитель: MAICO

KST 100 Крестовина с роликовым кольцевым уплотнением 90°