**Воздушный фильтр, запасной WS 75 F7**

Запасной воздушный фильтр для вентиляционного прибора, WS 75 Powerbox S и Н.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WS 75 F7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал: | Пластмасса |
| Вес: | 0,06 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,07 kg |
| Вид фильтра: | Фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 60 % (F7) |
| Ширина: | 173 mm |
| Высота: | 116 mm |
| Глубина: | 29 mm |
| Ширина с упаковкой: | 240 mm |
| Высота с упаковкой: | 210 mm |
| Глубина с упаковкой: | 32 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 75 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799992455 |
| Номер артикула: | 0093.1588 |

Изготовитель: MAICO

WS 75 F7 Воздушный фильтр, запасной