**Гибкая стальная труба SFR 80**

Гибкая однослойная гофрированная спирально-навивная труба из оцинкованной листовой стали в качестве присоединения к главному стояку согласно DIN 18017-3.

Негорючий материал согласно DIN 4102 Класс А1.

Информация о длине: растянутая длина.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SFR 80 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Листовая сталь |
| Вес: | 0,46 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,65 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 80 mm |
| Длина: | 1,2 m |
| Ширина: | 1.200 mm |
| Высота: | 90 mm |
| Глубина: | 90 mm |
| Ширина с упаковкой: | 620 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799550723 |
| Номер артикула: | 0055.0072 |

Изготовитель: MAICO

SFR 80 Гибкая стальная труба