**Часть ответвления 90°, горизонтальная AZ90H55/110/55/110**

Характеристики

Деталь ответвления 90°, горизонтальная, все выходы под габарит муфты. Поверхность: оцинкованный прокат.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | AZ90H55/110/55/110 |
| Материал: | Стальной лист, оцинкованный по методу Сендзимира |
| Размер канала: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799557210 |
| Номер артикула: | 0055.0721 |

Изготовитель: MAICO

AZ90H55/110/55/110 Часть ответвления 90°, горизонтальная