**Вентиляционная система помещения aeronom FK 125**

Плоскоканальная система для вентиляции жилья.

Размеры канала: 150 мм x 80 мм.

Быстрый и простой монтаж.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FK 125 |
| Потеря давления: | 1 Pa |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Материал: | Пластмасса |
| Характеристики пластмассы: | ПВХ |
| Цвет: | чисто белый - типа RAL 9010 |
| Вес: | 0,765 |
| Размер канала: | 150 mm x 80 mm |
| Диаметр гидравлического сечения: | 72 mm |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799780120 |
| Номер артикула: | 0078.0012 |

Изготовитель: MAICO

FK 125 Вентиляционная система помещения aeronom