**Воздушный фильтр, запасной WRG 35-F7**

Запасной воздушный фильтр к прибору для вентиляции отдельных помещений WRG 35.

Простая замена фильтров.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRG 35-F7 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Класс фильтра: | ISO ePM2,5 65 % (F7) |
| Ширина: | 175 mm |
| Высота: | 160 mm |
| Глубина: | 20 mm |
| Ширина с упаковкой: | 180 mm |
| Высота с упаковкой: | 25 mm |
| Глубина с упаковкой: | 155 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799924531 |
| Номер артикула: | 0192.0453 |

Изготовитель: MAICO

WRG 35-F7 Воздушный фильтр, запасной