**Опора двигателя MSI 10**

Закрепительные ножки для двигателя.

Для вентиляторов серий GRM Ex и GRM.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MSI 10 |
| Материал: | Стальной лист с эпоксидным покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 0,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,5 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 100 mm |
| Ширина: | 90 mm |
| Высота: | 120 mm |
| Глубина: | 160 mm |
| Ширина с упаковкой: | 90 mm |
| Высота с упаковкой: | 120 mm |
| Глубина с упаковкой: | 160 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732938 |
| Номер артикула: | 0073.0293 |

Изготовитель: MAICO

MSI 10 Опора двигателя