**Осевой крышный вентилятор DZD25-2A**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DZD25-2A |
| Объёмный расход: | 1.700 m³/h |
| Скорость вращения: | 2.850 1/min |
| Потребляемая мощность: | 220 W |
| Iмакс: | 0,4 A |
| Степень защиты: | IP 55 |
| Переключение числа полюсов: | - |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 11,5 |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0087.0413 |

Изготовитель: MAICO

DZD25-2A Осевой крышный вентилятор