**Крепежная ножка FUM 22**

Крепежные ножки для монтажа вентиляторов ERM на стенах, потолках или консолях.

Возможна горизонтальная или вертикальная установка.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FUM 22 |
| Место установки: | Потолок / Стена |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,36 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,4 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 224 mm |
| Ширина: | 203 mm |
| Высота: | 170 mm |
| Глубина: | 170 mm |
| Ширина с упаковкой: | 203 mm |
| Высота с упаковкой: | 170 mm |
| Глубина с упаковкой: | 170 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360049 |
| Номер артикула: | 0036.0004 |

Изготовитель: MAICO

FUM 22 Крепежная ножка