**Выбросные патрубки с роликовым кольцевым уплотнением и защитной решеткой ASS 125**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ASS 125 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799555186 |
| Номер артикула: | 0055.0518 |

Изготовитель: MAICO

ASS 125 Выбросные патрубки с роликовым кольцевым уплотнением и защитной решеткой