**Выбросные патрубки с роликовым кольцевым уплотнением и защитной решеткой 45° ASR 100**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ASR 100 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799555247 |
| Номер артикула: | 0055.0524 |

Изготовитель: MAICO

ASR 100 Выбросные патрубки с роликовым кольцевым уплотнением и защитной решеткой 45°