**Воздушный фильтр, запасной FF 133**

FF 133: запасной воздушный фильтр для вытяжного вентилятора UPR 133.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FF 133 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 16 mm |
| Ширина с упаковкой: | 120 mm |
| Высота с упаковкой: | 120 mm |
| Глубина с упаковкой: | 75 mm |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Подходит для продуктов: | UPR 133 |
| Ассортимент: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930198 |
| Номер артикула: | 0093.0019 |

Изготовитель: MAICO

FF 133 Воздушный фильтр, запасной