**Летняя кассета WRSK 300-400**

Летняя кассета для вентиляционных приборов WR 300 и WR 400.

Для подачи свежего наружного воздуха без теплообмена в летнем режиме работы.

Имеющийся теплообменник заменяется на летнюю кассету.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRSK 300-400 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 7,8 kg |
| Масса с упаковкой: | 9,815 kg |
| Ширина: | 410 mm |
| Высота: | 455 mm |
| Глубина: | 235 mm |
| Ширина с упаковкой: | 480 mm |
| Высота с упаковкой: | 320 mm |
| Глубина с упаковкой: | 480 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WR 300, WR 400 |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799951520 |
| Номер артикула: | 0095.0152 |

Изготовитель: MAICO

WRSK 300-400 Летняя кассета