**Асимметричный переходник с роликовым кольцевым уплотнением USA 180-125**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USA 180-125 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799555087 |
| Номер артикула: | 0055.0508 |

Изготовитель: MAICO

USA 180-125 Асимметричный переходник с роликовым кольцевым уплотнением