**Монтажная пластина для вентиляционного контроллера MP RLS WS 75**

Монтажная пластина для вентиляционного контроллера RLS G1 WS в качестве запчасти для приборов полуцентрализованной вентиляции WS 75.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MP RLS WS 75 |
| Материал корпуса: | Пластмасса |
| Вес: | 0,02 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,06 kg |
| Ширина: | 106 mm |
| Высота: | 77 mm |
| Глубина: | 9 mm |
| Ширина с упаковкой: | 250 mm |
| Высота с упаковкой: | 178 mm |
| Глубина с упаковкой: | 20 mm |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799101239 |
| Номер артикула: | E059.2078.0000 |

Изготовитель: MAICO

MP RLS WS 75 Монтажная пластина для вентиляционного контроллера