**Удлинение корпуса GVI 63**

Для преобразования стандартных версий с коротким корпусом в версию с длинным корпусом.

Преобразование возможно непосредственно на объекте.

Защищает двигатель и крыльчатку.

Стальная пластина стальной лист с эпоксидным покрытием для защиты от атмосферных воздействий.

Специальные исполнения:

удлинители корпуса для размеров 140 и 160 поставляются по запросу.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GVI 63 |
| Материал: | Стальной лист с эпоксидным покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 10,5 kg |
| Масса с упаковкой: | 10,5 kg |
| Ширина: | 730 mm |
| Высота: | 730 mm |
| Глубина: | 240 mm |
| Ширина с упаковкой: | 730 mm |
| Высота с упаковкой: | 730 mm |
| Глубина с упаковкой: | 240 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732006 |
| Номер артикула: | 0073.0200 |

Изготовитель: MAICO

GVI 63 Удлинение корпуса