**Воздушный фильтр, запасной ZEF 45 F**

ZEF 45 F: запасной воздушный фильтр для ZE 45 F.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | ZEF 45 F |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,01 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,02 kg |
| Класс фильтра: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Ширина: | 460 mm |
| Высота: | 26 mm |
| Глубина: | 10 mm |
| Ширина с упаковкой: | 490 mm |
| Высота с упаковкой: | 100 mm |
| Глубина с упаковкой: | 30 mm |
| Температура окружающей среды: | 50 °C |
| Упаковочный комплект: | 5 штук |
| Подходит для продуктов: | ZE 45 F белая |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930204 |
| Номер артикула: | 0093.0020 |

Изготовитель: MAICO

ZEF 45 F Воздушный фильтр, запасной