**Контрштуцер GS 35**

Контрштуцеры для присоединения гибких манжет к воздуховодам.

Подходит для монтажа спирально-навивной трубы только в комбинации с гибкой манжетой EL / EL Ex.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GS 35 |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,72 kg |
| Подходит для манжет с номинальным диаметром: | 350 mm |
| Ширина: | 420 mm |
| Высота: | 420 mm |
| Глубина: | 50 mm |
| Ширина с упаковкой: | 420 mm |
| Высота с упаковкой: | 420 mm |
| Глубина с упаковкой: | 50 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551713 |
| Номер артикула: | 0055.0171 |

Изготовитель: MAICO

GS 35 Контрштуцер