**Трубный элемент для сервомотора MSR 125**

Трубный элемент для установки сервомоторов MS… и MS… S.

С отверстиями для крепления сервомотора и для ввода кабеля.

С контрольным отверстием, закрытым резиновой пробкой.

С загнутым наружу фальцем, обеспечивающим гладкую поверхность внутри.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MSR 125 |
| Материал: | оцинкованный стальной лист |
| Вес: | 0,9 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,95 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Длина: | 400 mm |
| Ширина: | 125 mm |
| Высота: | 125 mm |
| Глубина: | 400 mm |
| Ширина с упаковкой: | 134 mm |
| Высота с упаковкой: | 133 mm |
| Глубина с упаковкой: | 400 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925118 |
| Номер артикула: | 0092.0511 |

Изготовитель: MAICO

MSR 125 Трубный элемент для сервомотора