**Воздушный фильтр, запасной WSFG 300**

Запасной воздушный фильтр для приборов централизованной вентиляции WS 300 Flat.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WSFG 300 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Вес: | 0,44 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,1 kg |
| Вид фильтра: | Пылевой фильтрр и фильтр пыльцы |
| Класс фильтра: | ISO ePM1 60 % (F7) / ISO Coarse 80 % (G4) |
| Ширина: | 320 mm |
| Высота: | 245 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 360 mm |
| Высота с упаковкой: | 360 mm |
| Глубина с упаковкой: | 240 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 комплект (2 шт.) |
| Подходит для продуктов: | WS 300 Flat |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799925903 |
| Номер артикула: | 0092.0590 |

Изготовитель: MAICO

WSFG 300 Воздушный фильтр, запасной